|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Product Code** | **AP40-** | **X** | **X** | **XX** | **X** | **X** | **X** | **X** | **XXX** | **XX** |
| **Type** | Alpha 40 - Single source 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alpha 40D - Dual source 5 |
| **System** | 3 Phase (Pr. 3W or 4W) | 3 |
| 1 Phase | 1 |
| **Input Voltage** | 63.5VL-N | 10 |
| 133VL-N | 11 |
| 230VL-N | 3 |
| 239.6VL-N | 12 |
| 254VL-N | 5 |
| 110VL-L | 6 |
| 230VL-L | 7 |
| 415VL-L | 8 |
| 440VL-L | 9 |
| **Input Current** | 1/5A | 5 |
| **Power Supply** | 60-300V AC/DC | U |
| **Communication Port** | RS485 | R |
| Without RS485 | Z |
| **Pulse output** | Pulse output | P |
| Pulse O/P not used | Z |
| **Version****Housing Type** | Standard | 000 |
| DIN |  | 00 |

**AP40 - Energy Meter**