**Theta 20A, 20V**

**Theta 20A/20V- Current and Voltage Transducer**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Product Code** | **TT20-** | **X** | **XX** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **XXXXX** |
| **Product Type** | Theta 20A | I |  |  |  |  |  |  |  |
| Theta 20V | V | 74 |  |  |  |  |  |  |
| **Input Range** | Prog. 1…5A 1-5A |  |
| Prog. 57…500V 57-500V |  | 8E | H |  |  |  |  |  |
| **Power Supply** | 60-300V AC/DC |  |  |
| 24-60V AC/DC |  |  | F | 1 |  |  |  |  |
| **Output** | 1 O/P 1O |  |  |  |
| 2 O/P 2O |  |  |  | 2 | D |  |  |  |
| **Display Module** | With Display D |  |  |  |  |
| Without Display WD |  |  |  |  | Z | R |  |  |
| **RS 485 Module** | With RS-485 485 |  |  |  |  |  |
| Without RS-485 |  |  |  |  |  | Z | C |  |
| **Prog. Cable**  **Version** | With PRKAB 601 PRK |  |  |  |  |  |  |
| Without PRKAB 601 |  |  |  |  |  |  | Z |  |
| Standard |  |  |  |  |  |  |  | 00000 |

**Commonly Used codes for TT20-**

|  |  |
| --- | --- |
| TT20-I74F2DRZ00000 | Current; Input: 1-5A AC; Aux: 24-60VACDC; 2Output; Display; RS485 |
| TT20-174H2DRZ00000 | Current; Input: 1-5A AC; Aux: 60-300VACDC; 2Output; Display; RS485 |
| TT20-V8EF2DRZ00000 | Voltage; Input: 57-500V AC; Aux: 24-60VACDC; 2Output; Display; RS485 |
| TT20-V8EH2DRZ00000 | Voltage; Input:57-500V AC; Aux: 60-300VACDC; 2Output; Display; RS485 |