**Beta 50,60,70**

**BT57-- 4 1/2 Digit DC Ammeter, Voltmeter**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Product Code** | **BT57** | **X** | **X** | **X** | **X** | **XX** | **X** |
| **Size** | 48X96 | E |  |  |  |  |  |
| **Input Type** | Beta 50 |  | 6 |  |  |  |  |
| Beta 60 |  | 4 |  |  |  |  |
| Beta 70 |  | 5 |  |  |  |  |
| **Input Range** | As per Table A |  |  | X |  |  |  |
| **Power Supply** | 110A |  |  |  | 2 |  |  |
| 120A |  |  |  | 4 |  |  |
| 230A |  |  |  | 6 |  |  |
| 24D |  |  |  | 9 |  |  |
| 110D |  |  |  | B |  |  |
| 220D |  |  |  | E |  |  |
| **IP Protection** | Without IP Protection |  |  |  |  | 0 |  |
| With IP Protection |  |  |  |  | 1 |  |
| **Display Type** | Normal Type |  |  |  |  |  | 0 |
| +/- Display |  |  |  |  |  | 1 |

**Table for BT57**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Voltage & Current** | **Code** | **Voltage & Current** | **Code** | **Voltage & Current** | **Code** | **Voltage & Current** | **Code** |
| 0-20mA (Beta 50) | 02 | 0-150mV (Beta 60) | 0C | 0-20V (Beta 70) | 1C | 0-1000V (Beta 70) | 1L |
| 4-20mA (Beta 50) | 04 | 0-200mV (Beta 60) | 0D | 0-24V (Beta 70) | 1M |  |  |
| 0-60mV (Beta 60) | 0A | 0-2V (Beta 70) | 1A | 0-200V (Beta 70) | 1D |  |  |
| 0-75mV (Beta 60) | 0B | 0-10V (Beta 0) | 1B | 0-500V (Beta 70) | 1E |  |  |

**Commonly used Ranges for BT57**

|  |  |
| --- | --- |
| BT57-E604200000000 | 48X96 mm; mADC B; I/P: 4-20mA DC; Aux: 110V AC |
| BT57-E604900000000 | 48X96 mm mADC B; I/P: 4-20mA DC; Aux: 24V DC |
| BT57-E40D200000000 | 48X96 mm VDC C; I/P: 0- 200mV DC; Aux: 110V AC |
| BT57-E40D900000000 | 48X96 mm VDC C; I/P: 0-200mV DC; Aux: 24V DC |
| BT57-E51B200000000 | 48X96 mm VDC F; I/P: 0-10V DC; Aux: 110V AC |
| BT57-E51B900000000 | 48X96 mm VDC F; I/P: 0-10V DC; Aux: 24V DC |
| BT57-E51D900000000 | 48X96 mm VDC F; I/P: 0-200V DC; Aux: 24V DC |
| BT57-E51D200000000 | 48X96 mm VDC F; I/P: 0-200V DC; Aux: 110V AC |
| BT57-E604901000000 | 48X96 mm mADC B; I/P: 4-20mA DC; Aux: 24V DC -/+DISP |
| BT57-E40D901000000 | 48X96 mm mVDC C; I/P: 0-200mV DC; Aux: 24V DC -/+DISP |