**Theta Hz**

**Theta HZ- Frequency Transducer**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Product Code** | **TT25- X** | | **XX** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **XXXXX** |
| **Input (F) Range** | 45-55Hz 45-55 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55-65Hz 55-65 | B |  |  |  |  |  |  |  |
| 48-52Hz 48-52 | A |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-65Hz 45-65 | 7 | 8F |  |  |  |  |  |  |
| **Input (V) Range** | 100-500V |  |  |  |  |  |  |
| **Power Supply** | 60-300V AC/DC |  |  | H |  |  |  |  |  |
| 24-60V AC/DC |  |  | F | 1 |  |  |  |  |
| **Output** | 1 O/P 1O |  |  |  |
| 2 O/P 2O |  |  |  | 2 | D | R |  |  |
| **Display Module** | With Display D |  |  |  |  |
| Without Display WD |  |  |  |  | Z |
| **RS 485 Module** | With RS-485 485 R |  |  |  |  |  |
| Without RS-485 Z |  |  |  |  |  | Z | C |  |
| **Prog. Cable** | With PRKAB 601 PRK P |  |  |  |  |  |  |
| Without PRKAB 601 Z |  |  |  |  |  |  | Z |  |
| **Version** | Standard |  |  |  |  |  |  |  | 00000 |

**Commonly Used Ranges for Theta HZ-**

|  |  |
| --- | --- |
| TT25-78FF2DRZ00000 | HZ 45-65; Input: 100-500V AC; Aux: 24-60VACDC; 2Output; Display; RS485 |
| TT25-78FH2DRZ00000 | HZ 45-65; Input: 100-500V AC; Aux: 60-300VACDC; 2Output; Display; RS485 |