**Alpha 40A+**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Product Code** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **0000AN** |
| **40A+** | **2** |  |  |  |  |  |  |  |
| **41A+** | **3** |
| **42A+** | **4** |
| System Type | 3PH 3W/4W 3 |
| 1 Phase |  | 1 |
| Input Voltage | For 1 phase | 64 VL-N (57 V-72 V L-N) 1 |
| 110 V L-N (73 V - 144 V L-N) |  |  | 2 |
| 240 V L-N (145 V - 277 V L-N) |  |  | 4 |
|  |
| For 3 phase |  |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
|  |
| Input Current | 1A / 5A |  |  |  | 5 |
| Power Supply | 60-300V AC/DC U |
| 20-40 V AC/20-60V DC L |
| MODBUS (RS485) | With MODBUS (RS485) R |
| Without MODBUS Z |
| Pulse Output | With 1 Pulse/ Limit output |  |  |  |  |  |  | P |
| Without pulse output |  |  |  |  |  |  | Z |