**Alpha 40D**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Product Code** | **AP40-** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **000000** |
| Product Type | Alpha 40D | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| System Type | 3PH 3W/4W |  | 3 |
| 1 Phase |  | 1 |
| Input Voltage | 63.5VL-N |  |  | 10 |
| 133VL-N |  |  | 11 |
| 230VL-N |  |  | 3 |
| 239.6VL- N |  |  | 12 |
| 254VL- N |  |  | 5 |
| 110VL- L |  |  | 6 |
| 230VL-L |  |  | 7 |
| 415VL-L |  |  | 8 |
| 440VL-L |  |  | 9 |
| Input Current | 1/5A |  |  |  | 5 |
| Power Supply | 60 - 300V AC/DC |  |  |  |  | U |
| RS 485 Modbus | With RS 485 |  |  |  |  |  | R |
| Without RS 485 |  |  |  |  |  | Z |
| Pulse Output | With Pulse Output |  |  |  |  |  |  | P |
| Without Pulse Output |  |  |  |  |  |  | Z |